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CAIET DE SARCINI

„Lucrări de reparații acoperiș PAVILION 1 și PAVILION 2 Sectia Exteriara TBC OSTEOARTICULAR AGIGEA”
 aflat în administrarea

 Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța

1 INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor de care executantul trebuie să țină seama la elaborarea ofertei și, implicit, la executarea contractului ce urmează a fi încheiat. 

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Judetean de Urgente  “Sf. Apostol Andrei” Constanta îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentului caiet de sarcini, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și documentele care îl însoțesc și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde sensul și înțelesul respectivelor cerințe conduc la concluzia că o atare activitate trebuia menționată explicit pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului ce urmează să fie atribuit.

În situația în care, nu sunt descrise/cuprinse toate activitățile din proiectul tehnic, se vor respecta în totalitate specificațiile din proiectul tehnic, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, liste cu cantitățile de lucrări, grafic general de realizare a investiției publice și explicitarea soluțiilor,  parte integranta din documentația de atribuire.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, o anumită marcă, brevet, tip, origine sau producție specifică, care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
Descrierea situației actuale

Acoperișul Pavilionului nr. 1 și 2 aferente obiectivului Sectia Exteriara  TBC OSTEOARTICULAR AGIGEA,  prezintă degradări la nivelul învelitorii din țiglă metalică, al elementelor de dulgherie și astereală din lemn, precum și la nivelul sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane), fapt ce impune realizarea de lucrări de reparații pentru asigurarea etanșeității și a funcționalității acoperișului, precum și pentru prevenirea infiltrațiilor și a degradării structurii de rezistență a clădirii.
3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR CE URMEAZĂ A FI EXECUTATE
3.1. Lucrări de desfacere
3.1.1. Desfacerea îngrijită a învelitorii existente din țiglă metalică, cu recuperarea/evacuarea materialelor rezultate;

3.1.2. Desfacerea parțială a astereală din lemn, pe suprafețele identificate ca degradate (aproximativ 35% din suprafața totală a acoperișului);

3.1.3. Desfacerea parțială a elementelor de dulgherie din lemn, pe zonele identificate ca degradate (aproximativ 11% din totalul dulgheriei acoperișului);

3.1.4. Desfacerea îngrijită a jgheaburilor și burlanelor existente;

3.1.5. Curățarea deșeurilor existente pe suprafața acoperișului tip terasă și evacuarea acestora.

3.2. Lucrări de montaj/execuție
3.2.1. Montarea elementelor de dulgherie din lemn, pe zonele reparate;

3.2.2. Montarea astereală din lemn (cherestea), pe zonele reparate;

3.2.3. Montarea foliei hidroizolante pe toată suprafața acoperișului;

3.2.4. Montarea caroiajului din șipcă de rășinoase, ca suport pentru învelitoarea metalică;

3.2.5. Montarea jgheaburilor și burlanelor noi, din tablă vopsită în câmp electrostatic (tip BILKA sau echivalent), inclusiv accesoriile aferente (cârlige, coliere, coturi, racorduri, elemente de îmbinare);

3.2.6. Confecționarea și montarea accesoriilor metalice speciale, diverse, necesare finalizării lucrării;

3.2.7. Montarea învelitorii metalice noi din tablă cutată tip BILKA T35A, finisaj mat, grosime 0,5 mm (sau echivalent), inclusiv piesele complementare (coamă, bordură de streașină, dolii, benzi de etanșare, elemente de fixare);

3.2.8. Transportul materialelor rezultate din desfacere și al materialelor noi, pe/de pe clădire (cu lift motorizat) și cu autovehicul, pe o distanță de aproximativ 35 km.

3.3. Lista cantităților de lucrări
Cantitățile de lucrări estimate, pe categorii, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Cantitățile au caracter estimativ și vor fi verificate/confirmate prin măsurători la fața locului, urmând a fi detaliate de către ofertanți în cadrul propunerii tehnico-financiare.
PAVILION I

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	Cantitate
	U.M.

	1
	Desfacere îngrijită învelitoare țiglă metalică
	633,47
	mp

	2
	Desfacere parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)
	221,72
	mp

	3
	Desfacere dulgherie din lemn (11% din total dulgherie acoperiș)
	69,70
	mp

	4
	Desfacere îngrijită jgheaburi și burlane
	108,00
	ml

	5
	Curățare deșeuri existente pe acoperișul tip terasă
	556,00
	mp

	6
	Montaj dulgherie din lemn (11% din suprafața totală a acoperișului)
	69,70
	mp

	7
	Montaj parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)
	221,72
	mp

	8
	Montaj folie hidroizolantă
	633,47
	mp

	9
	Montaj caroiaj din șipcă de rășinoase
	633,47
	mp

	10
	Montaj jgheaburi și burlane din tablă (tip BILKA – colorat)
	108,00
	ml

	11
	Confecționat și montat accesorii speciale metalice diverse
	55,00
	buc

	12
	Montaj învelitoare metalică (tablă cutată BILKA T35A mat, 0,5 mm)
	633,47
	mp

	13
	Transport pe/de pe clădire diverse materiale cu lift motorizat
	9,17
	to

	14
	Transport diverse materiale cu auto (d=35 km)
	9,17
	to


PAVILION 2

	Nr. crt.
	Denumire lucrare
	Cantitate
	U.M.

	1
	Desfacere îngrijită învelitoare țiglă metalică
	552,5
	mp

	2
	Desfacere parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)
	193,38
	mp

	3
	Desfacere dulgherie din lemn (11% din total dulgherie acoperiș)
	60,78
	mp

	4
	Desfacere îngrijită jgheaburi și burlane
	98
	ml

	5
	Curățare deșeuri existente pe acoperișul tip terasă
	487
	mp

	6
	Montaj dulgherie din lemn (11% din suprafața totală a acoperișului)
	60,78
	mp

	7
	Montaj parțială astereală din lemn (35% din total acoperiș)
	193,38
	mp

	8
	Montaj folie hidroizolantă
	552,5
	mp

	9
	Montaj caroiaj din șipcă de rășinoase
	552,5
	mp

	10
	Montaj jgheaburi și burlane din tablă (tip BILKA – colorat)
	98
	ml

	11
	Confecționat și montat accesorii speciale metalice diverse
	60
	buc

	12
	Montaj învelitoare metalică (tablă cutată BILKA T35A mat, 0,5 mm)
	552,5
	mp

	13
	Transport pe/de pe clădire diverse materiale cu lift motorizat
	7,95
	to

	14
	Transport diverse materiale cu auto (d=35 km)
	7,95
	to


3.4. Materiale și accesorii aferente lucrărilor
Materialele și accesoriile utilizate pentru execuția lucrărilor descrise la pct. 3.2 trebuie să corespundă cantitativ și calitativ cerințelor de mai jos, produsele indicate ca „tip BILKA” putând fi înlocuite cu produse echivalente, cu condiția respectării parametrilor tehnici și a garanțiilor solicitate:
PAVILION I

	Denumire material / accesoriu
	Cantitate
	U.M.

	Riglă (pătrat) 4m x 0,1m x 0,1m
	12
	buc

	Dulap 4m x 0,15m x 0,05m
	36
	buc

	Cherestea rășinoase (pentru astereală)
	6,1
	mc

	Șipcă rășinoase 400x52,5 cm
	4
	mc

	Jgheab de scurgere 150/4m
	25
	buc

	Burlan de scurgere a apei 100/3m
	36
	buc

	Cârlig jgheab 150/210 mm
	170
	buc

	Colier burlan 100
	72
	buc

	Element îmbinare jgheab 150
	32
	buc

	Racord jgheab-burlan 150/100
	12
	buc

	Cot de 60 grade – 100
	10
	buc

	Prelungitor intermediar 100/1m
	12
	buc

	Colțar exterior 90 grade 150
	4
	buc

	Colțar interior 90 grade 150
	2
	buc

	Cot de evacuare 100
	12
	buc

	Tablă cutată mat, 0,5 mm
	633,47
	mp

	Coamă unghiulară 312 mm
	36
	buc

	Bordură streașină 208 mm
	56
	buc

	Dolie 417 mm
	5
	buc

	Holșuruburi pt. lemn 4,8x35 (250 buc/cutie)
	21
	cutii

	Holșuruburi pt. lemn 4,8x20 (250 buc/cutie)
	8
	cutii

	Bandă etanșare coamă T35
	141
	buc

	Bandă etanșare streașină T35
	113
	buc


PAVILION II
	Denumire material / accesoriu
	Cantitate
	U.M.

	Riglă (pătrat) 4m x 0,1m x 0,1m
	10
	buc

	Dulap 4m x 0,15m x 0,05m
	32
	buc

	Cherestea rășinoase (pentru astereală)
	5,1
	mc

	Șipcă rășinoase 400x52,5 cm
	3,49
	mc

	Jgheab de scurgere 150/4m
	25
	buc

	Burlan de scurgere a apei 100/3m
	36
	buc

	Cârlig jgheab 150/210 mm
	170
	buc

	Colier burlan 100
	72
	buc

	Element îmbinare jgheab 150
	32
	buc

	Racord jgheab-burlan 150/100
	12
	buc

	Cot de 60 grade – 100
	10
	buc

	Prelungitor intermediar 100/1m
	12
	buc

	Colțar exterior 90 grade 150
	4
	buc

	Cot de evacuare 100
	25
	buc

	Tablă cutată mat, 0,5 mm
	552,5
	mp

	Coamă unghiulară 312 mm
	33
	buc

	Bordură streașină 208 mm
	52
	buc

	Holșuruburi pt. lemn 4,8x35 (250 buc/cutie)
	18
	cutii

	Holșuruburi pt. lemn 4,8x20 (250 buc/cutie)
	6
	cutii

	Bandă etanșare coamă T35
	123
	buc

	Bandă etanșare streașină T35
	98
	buc


4. CERINȚE TEHNICE PRIVIND MATERIALELE
· Tabla cutată pentru învelitoare va fi de tip BILKA T35A (sau echivalent), finisaj mat, grosime minimă 0,5 mm, cu strat de protecție anticorozivă și strat de vopsire în câmp electrostatic;

· Jgheaburile și burlanele vor fi confecționate din tablă vopsită în câmp electrostatic, tip BILKA (sau echivalent), rezistente la coroziune și la variații de temperatură;

· Folia hidroizolantă va asigura difuzia vaporilor și protecția împotriva infiltrațiilor de apă, fiind compatibilă cu sistemul de învelitoare metalică propus;

· Cheresteaua/lemnul utilizat pentru astereală, dulgherie și șipci va fi tratat contra putrezirii, mucegaiului și atacului biologic;

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR
Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor normativelor tehnice în vigoare aplicabile lucrărilor de acoperișuri și învelitori, printre care (fără a se limita la acestea):

· NP 069 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor la clădiri;

· C56 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

· Normativele producătorului materialelor de învelitoare metalică (tip BILKA sau echivalent).

Lucrările se vor executa numai în condiții atmosferice propice specificului lucrărilor de acoperiș (fără precipitații, vânt puternic sau temperaturi extreme), pentru a asigura calitatea și etanșeitatea execuției.
Răspunderea materială totală: 

În cazul apariției unor infiltrații de apă în interiorul unității sanitare cauzate de execuția defectuoasă a lucrărilor sau de neasigurarea provizorie a acoperișului, Contractantul va suporta integral toate costurile privind:

1.Reparația și aducerea la starea inițială a spațiilor interioare afectate (tavane, pereți, pardoseli).

2.Repararea sau înlocuirea (la valoarea de nou) a oricăror echipamente medicale, mobilier sau instalații deteriorate.

3.Eventualele daune-interese solicitate de unitatea sanitară sau de terți în cazul întreruperii activității medicale din cauza infiltrațiilor.

Autoritatea contractantă va putea reține aceste sume direct din Garanția de Bună Execuție sau din facturile parțiale emise de constructor.

Regimul special de lucru în incinta unității sanitare:

- Graficul de execuție coordonat: Programul zilnic de lucru al Contractantului va fi obligatoriu coordonat și avizat de conducerea unității sanitare și de dirigintele de șantier. Programul standard de execuție a lucrărilor generatoare de zgomot intens și vibrații (ex. rotopercutoare, decopertări mecanizate, tăieri de profile) va fi limitat la intervalele orare stabilite de beneficiar (08:00 - 16:00), pentru a nu perturba perioadele critice de tratament, vizite sau odihnă ale pacienților.

- Interdicții privind zgomotul nocturn: Lucrările zgomotoase sunt complet interzise în intervalul orar 22:00 – 06:00. În mod excepțional, lucrările silențioase (ex. hidroizolații prin termosudare fără zgomot, vopsitorii, finisaje interioare în pod) pot fi executate și în afara programului standard, doar cu acordul scris prealabil al managementului spitalului.

- Gestiunea prafului și a deșeurilor: Având în vedere normele stricte de igienă din unitățile sanitare, Contractantul va lua măsuri severe de izolare a zonei de lucru. Evacuarea molozului și a materialelor vechi de pe acoperiș se va face obligatoriu prin utilizarea de tobogane de moloz închise (etanșe la praf), umezirea permanentă a deșeurilor prăfoase și transportul acestora în containere acoperite cu prelată. Este strict interzisă tranzitarea materialelor de construcții sau a molozului prin zonele/coridoarele utilizate de pacienți sau personalul medical.

- Conduita personalului: Personalul Contractantului va purta echipament de protecție distinct și va respecta cu strictețe circuitele funcționale stabilite de spital. Este interzis accesul muncitorilor în alte zone ale spitalului decât cele strict necesare executării lucrărilor la acoperiș.
6. DURATA DE EXECUȚIE
Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 15 zile de la data începerii efective a lucrărilor, în condiții atmosferice propice specificului lucrărilor. Durata efectivă va fi asumată de către contractant prin oferta tehnică depusă.

7. CONDIȚII DE GARANȚIE
· Garanție pentru învelitoarea metalică: minimum 15 ani;

· Garanție pentru execuția lucrărilor: minimum 5 ani;

· Pentru celelalte materiale utilizate, se va acorda garanția oferită de producător, dovedită prin documente/certificate emise de acesta.

8. RECEPȚIA LUCRĂRILOR
Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind recepția lucrărilor de construcții (recepție la terminarea lucrărilor și recepție finală), cu întocmirea proceselor-verbale aferente, în prezența reprezentanților autorității contractante, ai executantului și, după caz, ai dirigintelui de șantier/proiectantului.
Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, orice deficiențe constatate la recepție, în termenul stabilit de comisia de recepție.
9. SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ, PROTECȚIA MEDIULUI
Executantul are obligația de a respecta legislația privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și cerințele privind protecția mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de desfacere/demolare.
10. ALTE PRECIZĂRI

Ofertanții pot solicita vizitarea amplasamentul lucrării înainte de depunerea ofertei, pentru a se familiariza cu condițiile existente și a evalua corect volumul și dificultatea lucrărilor. Orice neconcordanță constatată între documentația tehnică și situația din teren va fi semnalată în scris autorității contractante, în perioada de clarificări.








Intocmit,








 Ing Serghei Bogdan
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